[bookmark: _GoBack]高通量测序系统系统需求物品清单（仅供参考，但不限于）
	序号
	标的名称
	物资组成
	满足功能
	数量
	单价

	1
	第三代测序系统主机
	测序仪主机、电源适配器、主机连接线缆、安装启动套件
	负责对样本进行实际测序，产出包含基因序列及修饰信息（如5mC甲基化）的原始数据；支持主流测序技术（如纳米孔、单分子等不限），能读取较长片段的基因序列（读长≥15kb）
	1
	

	2
	配套耗材
	测序芯片、建库试剂盒、测序运行试剂盒、启动与维护套件（含清洗试剂、标准质控品等）
	可完成测序前的样本处理、芯片上机测序及设备日常清洗维护等全流程工作。单芯片设计通量≥60Gb；支持多样本混样建库
	1
	

	3
	测序控制与分析软件系统
	主机嵌入式控制软件、配套数据分析软件（安装于服务器）、软件使用授权及升级服务
	负责测序过程的自动控制和实时监控，并将原始信号转换为基因序列后完成质控、比对、拼接、变异检测及修饰分析等基础数据处理。性能要求：支持≥400bp/s实时碱基识别处理速度；支持高通量测序模式及≥96种Barcode拆分
	1
	

	4
	高通量数据分析服务器
	2U机架式服务器（含双路CPU ≥24核/颗、≥384GB内存、高性能GPU加速卡（单卡显存≥48GB，支持多卡并行扩展） 、系统盘≥960GB SSD、数据盘≥32TB、RAID控制器、冗余电源≥1400W×2、专用散热系统、导轨及电源线）、Linux操作系统
	将测序仪产出的原始数据快速转换为基因序列；承担序列比对、基因组拼接等分析任务；大容量存储数据，支撑多任务高效运行；GPU加速卡大幅提升数据转换效率。性能要求：单次运行可完成≥96个微生物样本混合分析；支持≥20X覆盖度人源基因组组装；支持TB级数据处理
	1
	

	5
	标准机柜
	标准尺寸算力机柜（含基础配件）
	为服务器提供标准化的安装空间和物理防护，便于集中管理和散热。尺寸要求：长宽皆要求≤70cm，高度≤180cm。
	1
	

	6
	配套控制终端
	高性能电脑（处理器≥i7，内存≥16GB，双硬盘，独立显卡≥4GB显存）
	用于日常操作控制测序仪和服务器，查看数据运行状态及进行基础管理。CPU为12核16线程，大核睿频≥5.0GHz，Cinebench R23多核≥11,000分；GPU单精度浮点算力≥9.2 
	1
	



