病原菌药敏判读仪系统需求物品清单（仅供参考，但不限于）
	序号
	标的名称
	物资组成
	满足功能
	数量
	单价

	1
	病原菌药敏判读仪
	主机系统、图像采集系统、分析软件、处理器及显示器（不低于14英寸）。
通量：设备通量为4-16通道，可实现单样本上机。

	1.检测用途：用于微生物96孔板药敏实验图像采集、分析判读和结果发放存储。

2.操作：自动判读药敏实验结果，并可在图像上对临界值和判读结果进行标记，无需人工记录药敏结果。可全自动生成实验报告，无需人工干预介入。

3.范围：具备单测试、双测试双接种、自定义模板，可根据客户实际操作需求对报告单格式进行修改，满足实验室报告单的定制化需要。

4.验收合格后，整机免费保修期不低于 2 年，故障售后服务响应时间≤24h。
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