全自动微流控分子即时检验（POCT）系统

需求物品清单（仅供参考，但不限于）
	序号
	标的名称
	物资组成
	满足功能
	数量
	单价

	1
	全自动微流控分子即时检验（POCT）系统


	1.台式主机
2.通量：4-16通道，可单样本上机；多台设备可联机实现大通量检测。

3.荧光通道：6-8色荧光通道。

4.升降温：平均升温速率 ≥10°C/s;平均降温速率≥10°C/s，模块控温精度≤0.5°C、温度准确度≤0.5°C。


	1.操作：实现样本进、结果出的全自动化核酸检测流程；反应过程全部在封闭环境内闭盖完成，全程无开盖操作。

2.适用范围：支持20种以上病原体检测，其中必须包括结核分枝杆菌及其耐药检测功能，可覆盖性传播疾病（淋球菌、沙眼衣原体、生殖支原体、单纯疱疹病毒、人乳头瘤病毒）、真菌性皮肤病及病毒性皮肤病、呼吸道和腹泻致病体等相关病原体检测。

3.验收合格后整机保修2年。

4.结果判读：具备能够定性、定量分析实验室数据，并自动分析判读结果的能力。
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