自动阅片仪系统需求物品清单（仅供参考，但不限于）
	序号
	标的名称
	物资组成
	满足功能
	数量
	单价

	1
	自动阅片仪
	主机系统、光学系统、自动对焦系统、扫描系统。

高性能工作站（≥64线程CPU、≥64GB内存、≥512TB数据盘）、≥24英寸显示器
支持一次性装载≥100片玻片，支持边扫描边上样，支持单片加急优先扫描
	适用于对临床样本（血液、痰液、体液、尿液等）涂片的显微图像进行采集、浏览、筛选、存储及管理；设备须具备全片连续扫描能力，不接受仅扫描固定数量视野的抽样扫描方式。

支持抗酸染色、荧光染色、格兰染色等多种样本类型的数字化全片扫描。
3.根据涂片预览轮廓自动聚焦，自动计算涂片全区域面积及视野，采用自动连续对焦技术，实现100倍油镜下全片连续扫描，不得采用仅扫描300、500等固定视野的抽样扫描方式，但可选择扫描固定视野的扫描方式。

验收合格后，整机免费保修期不低于 2 年，故障响应时间≤24小时
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