需求物品清单（仅供参考，但不限于）
	序号
	物品名称
	物资组成
	满足功能
	数量
	单价

	1
	第三代测序设备配套超纯水仪
	超纯水仪主机
	1、配置双级反渗透、超纯化柱及超滤组件终端滤器、控制屏等必备组件。
2、EDI去离子纯水主要指标：电阻率(25℃)≥15MΩ.cm。
3、超纯水主要指标：电阻率(25℃)≥18.2MΩ.cm。
4、纯水产量：大于等于18L/Hour。
5、最大流速：1-2.0L/min。
	1套
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