荧光定量仪性能参数

1. 检测原理：采用特异性荧光染料法，染料仅与目标分子结合后发射荧光，可区分目标核酸与游离核苷酸、降解核酸及杂质。
2. 灵敏度：dsDNA≤0.01 ng/μL；ssDNA≤0.05 ng/μL；RNA≤0.25 ng/μL；microRNA≤0.05 ng/μL；蛋白质≤12.5 ng/μL。
3. 可定量类型：支持dsDNA、ssDNA、RNA、microRNA和蛋白质定量；支持RNA完整性和质量快速检测。
4. 上样范围：1–20 μL。
[bookmark: _GoBack]5. 检测速度：≤5秒/样品。
6. 动态范围：≥5个数量级。
7. 数据存储与输出：机载存储≥1,000个样品结果；支持USB闪存、USB数据线连接电脑导出，具备WiFi数据传输功能。
8. 显示与操作：支持简体中文操作界面
