
省公共卫生医学中心关键位置宣传标识

更换项目采购需求

供应商资格要求

 1、必须是中华人民共和国境内注册的能独立承担民事责任的法人或其他组织；

2、依法取得营业执照、组织机构代码证和税务登记证（或者“三证合一”复印件）；

3、本项目不允许分包，不接受联合参与；
4.参与本项目前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（供应商出具声明函）。 
二、用户需求书：

（一）基本情况

为进一步推动中心的宣传工作，全面提升中心的专业形象，两院区原有的宣传标识需要更换为“广东省公共卫生医学中心”标识，为解决采购人两个院区四个门诊设计风格不统一、宣传张贴杂乱等情况，特申请中心两院区关键位置宣传标识更换制作项目。

（二）实施具体需求

1.泗安院区东城门诊部宣传标识制作需求
	泗安院区东城门诊部宣传标识制作需求

	序号
	项目名称
	区域内容
	材料工艺
	尺寸
	数量
	单位
	备注

	1
	二楼
诊疗中心
	宣传栏更换logo
	 pvcuv磁吸
	2400x150mm
	4
	张
	[image: image1.png]


[image: image2.png]7 &



[image: image3.png]


[image: image4.png]


[image: image5.png]


[image: image6.png]


[image: image7.png]


[image: image8.png]


[image: image9.png]


[image: image10.png]


[image: image11.png]


[image: image12.png]


[image: image13.png]




	2
	
	宣传栏更换logo
	 pvcuv磁吸
	2000x150mm
	2
	张
	[image: image14.png]




	3
	
	宣传栏更换logo
	 pvcuv磁吸
	2400x150mm
	1
	张
	[image: image15.png]




	4
	
	宣传栏更换
	镀锌板烤漆造型
	3200x1500mm
	1
	个
	[image: image16.png]




	5
	
	宣传栏更换logo
	 pvcuv磁吸
	2000x150mm
	1
	张
	[image: image17.png]




	6
	
	宣传栏更换logo
	 pvcuv磁吸
	500x50mm
	1
	张
	[image: image18.png]




	7
	
	诊室门口更换logo
	 亚克力uv
	500x50mm
	10
	张
	[image: image19.png]EEEEE
EEEEE





	8
	二楼
综合治疗室（注射中心）
	更换科室名
	亚克力烤漆字
	2000x220mm
	1
	套
	[image: image20.png]




	9
	
	更换logo
	 pvcuv磁吸
	500x60mm
	1
	张
	[image: image21.png]




	10
	
	专家照片
	 pvcuv磁吸
	122x95mm
	12
	张
	[image: image22.png]




	11
	
	吊式指引牌
	镀锌板烤漆造型
	1500x320mm
	1
	个
	[image: image23.png]L]





	12
	
	宣传栏更换logo
	 pvcuv磁吸
	700x50mm
	5
	张
	[image: image24.png]




	13
	
	宣传栏更换logo
	 pvcuv磁吸
	2000x150mm
	1
	张
	[image: image25.png]nj |





	14
	
	宣传栏更换
	KT板
	1000x500mm
	1
	张
	[image: image26.png]




	15
	
	宣传栏更换
	立体三角式亚克力
	400x230mm
	1
	个
	[image: image27.png]




	16
	三楼
医疗美容科
	护士站更换logo
	亚克力烤漆字
	870x2800mm
	1
	项
	[image: image28.png]




	17
	门诊部
	楼层索引更换logo
	亚克力uv
	55x55mm
	6
	块
	[image: image29.png]


[image: image30.png]


[image: image31.png]




	18
	
	楼梯间
	pvcuv
	1415x660mm
	4
	块
	[image: image32.png]




	19
	
	楼梯间宣传内容
	pvcuv
	2709x1200mm
	1
	块
	[image: image33.png]| g





	20
	
	楼梯间宣传内容
	8厘PVCuv 
钢化膜封边
磁吸内容
	2709x1510mm
	1
	项
	[image: image34.png]




	21
	
	咨询台
	PVC烤漆
亚克力烤漆字
	3000x2500mm
	1
	项
	[image: image35.png]Bl





	22
	
	荣誉墙
	8厘PVCuv 
钢化膜封边
磁吸内容
	4600x2300mm
	1
	套
	[image: image36.png]




	23
	
	就诊流程
	pvcuv磁吸
	700x50mm
	2
	张
	[image: image37.png]




	24
	
	医生简介
更换logo
	pvcuv磁吸
	2000x150mm
	1
	张
	[image: image38.png]




	25
	
	门口玻璃门
	磨砂玻璃贴
	2000x100mm
	16
	条
	[image: image39.png]




	26
	门诊楼外
院徽、名字
	外墙院徽
	不锈钢烤漆
	1000x1000mm
	1
	个
	[image: image40.png]




	27
	门诊楼外
	牌匾
	不锈钢拉丝折边uv
	4400x2100x30mm
	1
	块
	[image: image41.png]


[image: image42.png]


[image: image43.png]


[image: image44.png]




	28
	安装费用
	运输费
	*
	
	2
	项
	

	29
	
	安装费
	*
	
	6
	项
	

	30
	
	设计费
	*
	
	1
	项
	


2.泗安院区莞城门诊部宣传标识制作需求
	泗安院区莞城门诊部宣传标识制作需求

	序号
	项目名称
	区域内容
	材料工艺
	尺寸
	数量
	单位
	备注

	1
	院门外
	宣传栏
	瓷白亚克力uv
	2350x205mm
	1
	块
	[image: image45.png]




	2
	
	宣传栏
	瓷白亚克力uv
	2000x150mm
	1
	块
	[image: image46.png]




	3
	
	医院名称
	灯布
	1800x650mm
	2
	块
	[image: image47.png]




	4
	一楼门诊
	宣传栏
	背胶
	1408x2704mm
	1
	块
	[image: image48.png]




	5
	
	宣传栏
	背胶
	1104x2704mm
	1
	块
	[image: image49.png]




	6
	
	公开栏
	pvc字
	1200x100mm
	1
	项
	[image: image50.png]




	7
	
	专家介绍
	8厘PVC钢化膜
磁吸底 
磁吸内容
	1101x2704mm
	1
	块
	[image: image51.png]




	8
	
	标识
	软pvc uv
	150x200mm
	20
	张
	[image: image52.png]




	9
	药房
	西药房
	亚克力uv
	2604x400mm
	1
	块
	[image: image53.png]


[image: image54.png]




	10
	
	窗口号
	亚克力uv
	150x150mm
	2
	块
	[image: image55.png]




	11
	收费处
	就医结算
	相纸
	1220x470mm
	1
	张
	[image: image56.png]




	12
	二楼门诊
	楼梯间
宣传内容
	pvcuv封边
	950x500mm
	1
	块
	[image: image57.png]




	13
	
	楼梯间
宣传内容
	pvcuv封边
	1655x940mm
	1
	块
	[image: image58.png]




	14
	
	接诊台
	可移背胶
	770x270mm
	1
	张
	[image: image59.png]




	15
	
	宣传栏
	背胶
	1050x2705mm
	1
	张
	[image: image60.png]


[image: image61.png]


[image: image62.png]


[image: image63.png]




	16
	门诊
	楼层索引
	8厘PVC钢化膜、磁吸底 
pvc磁吸内容
	600x870mm
	3
	块
	[image: image64.png]


[image: image65.png]




	17
	门诊楼外
	牌匾
	不锈钢拉丝折边uv
	4400x2100x30mm
	1
	块
	[image: image66.png]


[image: image67.png]




	
	安装费用
	运输费
	*
	
	1
	项
	

	
	
	安装费
	*
	
	6
	项
	

	
	
	设计费
	*
	
	1
	项
	


3.泗安院区麻涌门诊部宣传标识制作需求


	泗安院区麻涌门诊部宣传标识制作需求

	序号
	项目名称
	区域内容
	材料工艺
	尺寸
	数量
	单位
	备注

	1
	大门口院名立牌
	大门
	瓷白亚克力5mm（uv）
logo覆盖、更改医名
	851*651mm
3970*905mm
	1
	个
	[image: image68.png]


[image: image69.png]




	2
	院区各路口指引牌
	院区各路口指引牌LOGO
	瓷白亚克力3mm（uv）
logo覆盖
	162*162mm
	15
	个
	[image: image70.png]


[image: image71.png]




	
	安装费用
	运输费
	*
	
	3
	项
	[image: image72.png]


[image: image73.png]


[image: image74.png]


[image: image75.png]= .
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[image: image76.png]


[image: image77.png]




	
	
	安装费
	*
	
	6
	项
	

	
	
	设计费
	*
	
	1
	项
	


4.天河院区宣传标识制作需求
	天河院区宣传标识制作需求

	序号
	项目名称
	区域内容
	材料工艺
	尺寸
	数量
	单位
	备注

	1
	户外
	院名
	不锈钢烤漆字，字厚：3公分
	4600x379mm
	1
	项
	[image: image78.png]




	2
	门诊楼外
	牌匾
	不锈钢拉丝折边uv
	4400x2100x30mm
	1
	块
	[image: image79.png]




	3
	体检中心
	宣传栏
	10厘PVC烤漆 
钢化膜封边
	2400x1200mm
	1
	项
	[image: image80.png]




	4
	
	玻璃门
	磨砂玻璃贴
	1625x100mm
	4
	条
	[image: image81.png]




	5
	
	出诊时间表
	可移背胶
	210x297mm
	1
	张
	[image: image82.png]




	6
	
	标识牌
	亚克力uv
	120x297mm
	2
	张
	[image: image83.png]




	7
	门诊一楼
	专家介绍
	背胶
	930x1425mm
	3
	项
	[image: image84.png]




	8
	门诊二楼
	诊室门牌
	黑底背胶
	60x290mm
	9
	个
	[image: image85.png]




	9
	
	药房制度
	kt板
	600x800mm
	6
	个
	[image: image86.png]




	10
	
	宣传框
	背胶
	1200x800mm
	7
	个
	[image: image87.png]




	11
	
	宣传栏
	kt板
	2400x1200mm
	1
	个
	[image: image88.png]




	12
	门诊三楼
	诊室门牌
	黑底背胶
	60x290mm
	9
	个
	[image: image89.png]


[image: image90.png]




	13
	
	诊室门牌
	黑底背胶
	60x290mm
	17
	个
	[image: image91.png]


[image: image92.png]


[image: image93.png]


[image: image94.png]




	14
	
	标识
	亚克力uv
	650x44mm
	1
	块
	[image: image95.png]




	15
	
	标识
	软pvc uv
	300x210mm
	3
	块
	[image: image96.png]




	16
	党建室
	讲台院标
	亚克力uv
	330x330mm
	1
	块
	[image: image97.png]


[image: image98.png]




	17
	门诊
一至九楼
	标识
	软pvc uv
	210x297mm
	18
	块
	[image: image99.png]


[image: image100.png]




	18
	
	消防示意图
	pvc uv封边
	500x350mm
	9
	块
	[image: image101.png]




	19
	安装费用
	运输费
	*
	
	1
	项
	

	20
	
	安装费
	*
	
	6
	项
	

	21
	
	设计费
	*
	
	1
	项
	


（四）项目商务要求

1.交货时间及地点：

1）交货时间：根据采购人具体需要在合同期内安排制作、安装。

2）交货（安装）地点：广东省公共卫生医学中心泗安医院（含东城门诊、莞城门诊、麻涌门诊）、天河院区。
2.完工期：按照采购人要求到货并完成安装调试。

3.配送要求：成交供应商完成项目制作后提前一个工作日与采购人确定送货时间，送至采购人指定地点。具体以采购人确定的送货地点和数量为准，运费由成交供应商承担，即货物验收合格交付采购人之前的一切费用和风险由成交供应商承担。

4.质保期：从验收合格并交付正常使用之日起一年。质保期内，供应商负责对其提供的货物实行保修、包换、包退、包维护保养，不再收取任何费用。

5.验收要求：

1）成交供应商根据采购文件和响应文件约定，向采购人提供设计图纸，并以采购人确认签字的设计图正稿规范制作，保证项目制作及安装的质量并如期完工。

2）项目完工后七天内，由成交供应商与采购人一起进行到货验收，共同对项目的制作、安装及使用效果进行合格验收，成交供应商应免费完成货物的安装调试工作并交付采购人使用。

6.供货要求

（1）成交供应商必须承担物品运输、安装、验收和提供设计电子版等其他类似的义务。

（2）物品如出现瑕疵或者破损的，需无条件在三个工作日内予以补货。

（3）成交供应商应按其响应文件中的承诺，进行其他售后服务工作。

（五）现场述标要求

供应商需在评审现场进行PPT述标，并对评审委员会提出的问题进行现场答辩，要求如下：

1.供应商派本项目的项目负责人于评审过程中进行综合述标。

2.述标形式：现场述标，供应商自行准备相关文件。

3.述标时间最多不超过10分钟。

4.其他要求：供应商必须提前做好述标准备（述标资料自行准备），在评审过程中由评审委员会按照评分办法要求进行评审，供应商用述标的方式，说明对项目理解及需求分析、设计方案、整体项目的设计理念、成果预设及后续服务等设计概念以及设计思路，并作为各项评分的依据。

（六）项目服务要求

1.所有采用的原材料应符合有关材料的国家或行业标准。

2.螺丝等金属配件采用不锈钢材料，所有金属零配件必须满足强度要求，不能有妨碍组装的缺陷，外露的金属零配件没有容易造成手部受伤的毛口、毛刺、尖角存在。

3.所有不锈钢构件采用国标 304 号不锈钢；标识内藏发光光源采用国内、国际知名品牌产品。

4.安装完成后的标识牌等应无任何裂纹和划痕、焊接位凹凸不平以及明显的颜色不均匀和色差；标识牌外观表面须做到无螺丝钉头、拼接缝。

（七）服务成果要求

1.项目成果所有权及知识产权属于采购人所有，未经采购人书面同意，成交供应商不得将采购人提供的资料、规划方案等向第三方转让或用于本采购范围以外的其他项目。

2.采购人与成交供应商签署合同后，采购人在该项目中拥有成交成果、项目成果的使用权，成交供应商应帮助采购人申请项目成果的专利和著作权，且保证本项目的技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，否则成交供应商应承担由此而产生的一切法律责任。
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