308nm准分子光治疗仪需求物品清单（仅供参考，但不限于）
	序号
	标的名称
	物资组成
	满足功能
	数量
	单价

	1
	308nm准分子光治疗仪
	台式主机；

至少4种不同出光口面积的窗口适配器 ；
光源寿命超2000小时；
LED紫外光源；
波长：308nm，允许误差±2nm； 
	1.设备采用308nm准分子光技术，具备设定参数功能，可调光斑、精准控制能量密度，实现一键治疗。2.满足皮肤科常见顽固性疾病（如白癜风、银屑病、斑秃、特应性皮炎、湿疹、掌跖脓疱病等）的临床治疗需求。3.设备需符合国家医疗器械注册标准。供应商需提供完整的安装、培训与技术支持，确保设备稳定运行。4.设备需搭载必要的硬件设施（电脑，外接设备等）。5.售后服务响应及时，提供定期校准与维护，保修期不少于1年，并具备远程诊断与快速备件供应能力。
	1台
	400000




