病原菌核酸全自动提取仪需求物品清单
	序号
	标的名称
	物资组成
	满足功能
	数量
	单价

	1
	病原菌核酸全自动提取仪
	主机系统、磁珠法提取模块、控温模块、显示屏。
单次提取通量≥48个。
单次样本提取时间≤60min。
4.体积范围：1µl-2000 µl。
	1.适用于对抗凝外周血、新鲜/冻存组织、培养细胞、细菌、唾液、痰液和病毒等多种临床标本进行自动化核酸提取，采用磁珠法原理，实现从样本到核酸的全自动处理，提取的核酸可用于后续PCR扩增及基因检测等分析。

2.生物安全：具备自清洁功能，具备安全闭锁紫外消毒功能，有效防止气溶胶外泄和核算残留，污染实验；具有防污染设计，避免样本间相互污染。

3.验收合格后，整机免费保修期不低于 2 年，故障售后服务响应时间≤24h。

	1套
	100000




